Произведено в России



**Системы**

**светодиодного**

**освещения**

Серия "Модуль Галочка"

АРТ.: ViLED СС Т1-У-Е-96-510.100.170-4-0-67

**Модуль Галочка, универсальный, 96 Вт, светодиодный светильник**

Код товара: 3093

**Основные характеристики светильника**

|  |  |
| --- | --- |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 510х100х170 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 2,2 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 1 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 530х120х130 |
| Масса БРУТТО, кг | 2,4 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | Универсальный |

**Электротехнические характеристики:**


|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 96 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
| Температура эксплуатации, °C | +50 / -45 |

**Светотехнические характеристики:**


|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток светильника (номинальный), лм | 11040 ÷ 12000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Д (косинусная) |
| Коэффициент пульсации, % |  |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |
| Количество светодиодов, шт. | 288 |

Данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. Может использоваться в качестве прожектора. Не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.


**Схема крепления / подключения / габаритные размеры**

****





**Кривые силы света / конус освещенности**

****

